## Hátfali ajtó hengerzár cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Szerelje ki a hátsó ajtó alsó burkolatát.

2. | Csatlakoztassa le a hengerzár kapcsoló csatlakozóját (A) (hengerzár kapcsoló esetén) vagy a hengerzár rudat (hengerzár kapcsoló nélkül), és csatolja le a hátsó ajtóról. Hengerzár kapcsolóval: Hengerzár kapcsoló nélkül:

3. | Szerelje ki a hengerzárat (A) rögzítő csavart, majd elforgatással szerelje ki a hengerzárat.

4. | Szerelje be a hengerzárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van-e összedugaszolva (néhány modellnél). Győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó megfelelően nyílik-e és biztosan záródik-e.