## Országúti/tompított fényváltó kapcsolómágnes cseredarab

1. | Szerelje ki a fényszórót.

2. | Vegye ki a HID izzót a fényszóróból.

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercsről (B).

4. | Forgassa a fényszóró beállítót (C) balra, körülbelül nyolc fordulattal.

5. | Tegyen tiszta kendőt va papírlapot az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercs alá.

6. | Vegye ki a két darab csavart az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercsből (A).

7. | Kösse le az 1-pólusú érintkezőt (B), és szerelje ki az országúti/tompított átkapcsoló mágnestekercset. MEGJEGYZÉS: Ne érintse meg a fedelet és a mozgó részt. Mg kell tisztítania, ha megérintette az alkatrészeket.

8. | Szerelje be a kapcsoló mágnestekercset a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.

9. | Csere után ellenőrizze a fedél működését, és állítsa be a fényszórót.