## Hűtősapka ellenőrzése

1. | Szerelje le a hűtősapkát (A), nedvesítse meg a tömítését motor-hűtőfolyadékkal, majd szerelje fel a nyomásellenőrző készülékre (B) (kereskedelmi forgalomban beszerezhető). Használjon egy kis adaptert H-901122-09 (C) (kereskedelmi forgalomban beszerezhető) a hűtősapka felhelyezésére.

2. | Adjon rá 93-123 kPa (0,95-1,25 kg/cm2, -) nyomást.

3. | Ellenőrizze, hogy nincs-e nyomáscsökkenés.

4. | Ha a nyomás lecsökken, cserélje ki a sapkát.