## Gyújtástekercs hibakeresési útmutató

1. | Ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot (DTC) Megjelenik egy DTC? IGEN - Végezze el a jelzett DTC-hez tartozó hibakeresést: ? NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Szerelje ki a gyújtógyertyákat a hengerfejből, majd ellenőrizze őket. Rendben van a gyújtógyertya? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje a gyújtógyertyát.

3. | Szerelje ki a PGM-FI 2. főrelét.

4. | Indítsa be a motort, és járassa amíg leáll.

5. | Csatlakoztassa a gyújtógyertyákat a gyújtókábelekhez.

6. | Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozót, majd érintse a gyújtógyertyát testhez.

7. | Üres fokozatban fordítsa a gyújtáskapcsolót az indításra (III) és ellenőrizze a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - A gyújtótekercs rendben van. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

8. | Helyettesítse egy biztosan jó gyújtótekerccsel, és ellenőrizze újra a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - Cserélje ki az eredeti gyújtótekercset. NEM - Ellenőrizze, hogy a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban a 7. sz. (15A) biztosíték nincs-e kiégve. Ha a biztosíték rendben van, javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték-/relédoboz és a gyújtótekercs közötti vezetékben.