## Vezérműtengely-lánckerék eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Tartsa távol a vezérműláncot a mágneses mezőktől.

1. | Szerelje le a szelepfedelet.

2. | Készítsen egy beállítási jelet (A) a vezérműtengely lánckeréken és a vezérműláncon

3. | Kenjen motorolajat a vezérműlánc feszítő csúszóelemre a hengerfejen levő olajvisszavezető furaton keresztül.

4. | Szerelje ki a hengerfej záródugót.

5. | Tartsa a forgattyústengely-szíjtárcsát és helyezze a dugós kulcsbetétet (A) a vezérműtengely lánckerék csavarjára.

6. | Szerelje ki a karbantartó csavart (B) és forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járási irányával azonos irányba a vezérműlánc feszítő összenyomásához, majd szerelje be a 6 x 1,0 mm-es csavart (C) a forgattyú házon levő csavarfuratba (D) a karbantartó nyíláson és a vezérműlánc feszítőn keresztül (E). MEGJEGYZÉS: A meghúzási nyomaték nem lehet több 56 Nm-nél (5,7 kgf·m) a vezérműtengelyt elforgatásakor. Ne forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járásával ellentétes irányba

7. | Tartsa meg a vezérműtengelyt egy villáskulccsal, majd szerelje ki a vezérműtengely lánckerék csavarját. MEGJEGYZÉS: Függessze fel a vezérműláncot egy dróttal.