## Vezérműlánc eltávolítása

NOTE: Tartsa távol a vezérműláncot a mágneses mezőktől.

1. | Szerelje ki a hajtószíjat.

2. | Távolítsa el a generátortartót rögzítő csavart (A), majd lazítsa meg a generátor rögzítőcsavarját (B).

3. | Távolítsa el a feszítőgörgőt (klímaberendezés-kompresszorral).

4. | Forgassa el úgy a forgattyústengely-szíjtárcsát, hogy a felső holtpont (TDC) jelölés (A) a mutatóval (B) egy vonalban legyen.

5. | Szerelje ki a hűtőfolyadék-szivattyú szíjtárcsát.

6. | Szerelje le a szelepfedelet.

7. | Szerelje ki a forgattyústengely-szíjtárcsát.

8. | Szerelje le az olajteknőt.

9. | Csatlakoztassa le a forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő csatlakozóját (A), majd távolítsa el a kábelbilincseket (B).

10. | Támassza alá a motort emelővel és fahasábbal a hengerblokk alatt.

11. | Szerelje le a testkábelt (A), majd szerelje ki az oldalsó motorfelfüggesztés/tartó egységet (B). KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ: FOKOZAT NÉLKÜL VÁLTOZTATHATÓ ÁTTÉTELŰ SEBESSÉGVÁLTÓ:

12. | Tartsa el a generátort a vezérműfedéltől. Távolítsa el a vezérműflánc burkolatot (A), majd a jeladótárcsát (B).

13. | Kenje be motorolajjal a vezérműlánc feszítő rögzítőcsavar (A) meneteit.

14. | Tartsa meg a vezérműlánc feszítő csúszóelemét a csavarhúzóval, majd távolítsa el a csavart (B), és lazítsa ki a másik csavart (C).

15. | Szerelje ki vezérműlánc feszítő csúszóelemét.

16. | Távolítsa el a vezérműlánc feszítőt (A) és a vezérműlánc-vezetőt (B).

17. | Szerelje ki vezérműláncot.