## Üzemanyag befecskendező cseréje

1. | Szüntesse meg az tüzelőanyag-nyomást.

2. | Szerelje ki a levegőszűrőt.

3. | Szerelje ki a szívócsonkot.

4. | Csatlakoztassa le a csatlakozókat a befecskendező fúvókákról (A) és szerelje ki a vezetékköteg rögzítőt (B) az üzemanyag-csatornából (C).

5. | Csatlakoztassa le a gyorscsatlakozókat (D).

6. | Szerelje ki az üzemanyag-csatorna tartót (E).

7. | Szerelje ki az üzemanyag-csatorna rögzítőanyáit az üzemanyag-csatornáról (F).

8. | Szerelje le a befecskendező fúvóka rögzítőjét (G) a befecskendező fúvókáról.

9. | Szerelje le a befecskendező fúvókát az üzemanyagcsatornáról.

10. | Kenje be az új O gyűrűket (A) tiszta motorolajjal, és illessze be a befecskendező fúvókákat (B) az üzemanyagcsatornába (C).

11. | Szerelje be a befecskendező fúvóka rögzítőt (D).

12. | Kenje be a befecskendező fúvóka O gyűrűjét (E) tiszta motorolajjal.

13. | Az O-gyűrűk sérülésének elkerülése érdekében szerelje be a befecskendező fúvókákat előbb az üzemanyag-csatornába, majd szerelje be azokat a befecskendező fúvóka tartóba (F).

14. | Szerelje be az üzemanyagcsatorna rögzítő anyákat. Szerelje be az üzemanyag-csatorna tartót (G).

15. | Csatlakoztassa vissza a gyorscsatlakozókat.

16. | Csatlakoztassa a csatlakozókat a befecskendező fúvókákra, majd szerelje be a vezetékköteg rögzítőt (H).

17. | Szerelje be a szívócsövet.

18. | Szerelje be a légszűrőt.

19. | Forgassa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba, de ne működtesse az indítómotort. Miután az üzemanyagszivattyú kb. 2 másodperce jár, az üzemanyagvezetékekben növekszik az üzemanyagnyomás. Ismételje meg ezt kétszer vagy háromszor, majd ellenőrizze, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.