## Belső kesztyűtartó eltávolítása/beszerelése

Ezen a területen SRS-alkatrészek találhatóak Mielőtt javítási vagy szerviz munkákat végezne, nézze meg az SRS alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat az SRS fejezetben.
MEGJEGYZÉS:

- Amikor egy laposvégű csavarhúzóval feszít, burkolja be védőszalaggal, és tegyen védőszalagot a kapcsolódó alkatrészekre, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Nyissa ki a kesztyűtartó fedelet.

2. | Finoman húzza ki a belső kesztyűtartót (A), hogy lecsatolja a rögzítőket, majd szerelje ki.

3. | Szerelje be a kesztyűtartót a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Illessze be a doboz hátoldalán lévő bordát (B) a kormányfüggesztő tartón lévő nyílásba (C).