## Tüneti hibakeresési útmutató: Nincs kép a kijelzőn

### Nincs kép a kijelzőn

1. | Ellenőrizze a motortérben levő biztosíték-/relédobozban a 8. sz. (15A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Szerelje vissza a biztosítékot, és folytassa a következő lépéssel: 2 NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

2. | Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban a 17. sz. (7,5 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Szerelje vissza a biztosítékot, és folytassa a következő lépéssel: 3 NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra.n

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a karosszéria testelés és a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység A (12-pólusú) csatlakozójának 1. sz. és 2. sz. érintkezői között, külön-külön. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Szüntesse meg a szakadást a biztosíték/relé doboz és a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység közötti vezetékben.n

5. | Mérje meg a feszültséget a karosszéria testelés és a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység B (12-pólusú) csatlakozójának 2. sz. és 10. sz. érintkezői között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Szüntesse meg a szakadást a biztosíték/relé doboz és a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység közötti vezetékben.n

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység A (12-pólusú) csatlakozójának 4. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Szüntesse meg a szakadást a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység és a karosszéria testelés (G403) közötti vezetékben.n

8. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység B (20-pólusú) csatlakozójának 20. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Szüntesse meg a szakadást a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egység és a karosszéria testelés (G403) közötti vezetékben.n

9. | Végezze el a kijelző kényszerindítását. Megjelenik a képdiagnosztika diagnosztikai menüje? IGEN - Végezze el a System Links Test-et (rendszer kapcsolat ellenőrzés) a Picture Diagnosis Test (képdiagosztika ellenőrzés) menüben.n NEM - Cserélje ki a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egységet.n