## Légkondicionáló jelkör hibakeresési útmutató

1. | Indítsa be a motort.

2. | Kapcsolja BE a ventilátorkapcsolót.

3. | Kapcsolja BE a klímaberendezés (A/C) kapcsolóját.

4. | Ellenőrizze a klímaberendezés tengelykapcsolóját a HDS műszerrel az adatlistában. Be van kapcsolva? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Folytatás a klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresésével.

5. | Ellenőrizze a klímaberendezést. Működik a klímaberendezés? IGEN - A klímaberendezés rendszer áramkör rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Működtesse a klímaberendezés tengelykapcsolót a HDS műszerrel az ELLENŐRZÉS /m/enüben. Hallható-e egy kattanás a klímakompresszor-tengelykapcsolótól? IGEN - Folytatás a klímaberendezés fejezetnél, a többi hibajelenséggel.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Csatlakoztassa átmenetileg a klímakompresszor tengelykapcsoló relé 4-pólusú csatlakozóját (a motortérben levő biztosíték-/relédoboz) 3.sz. érintkezőjét a karosszériatestre egy áthidaló vezetékkel több alkalommal. Hallható-e egy kattanás a klímakompresszor-tengelykapcsolótól? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozójának 19.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 100.sz. érintkező) és a klímaberendezés tengelykapcsoló relé között. n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n