## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 5

DTC 5: | Szakadás van a napsugárzás-érzékelő áramkörében

1. | Csatlakoztassa le a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) és B (16P) csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) csatlakozójának 9. sz. érintkezője és a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a napsugárzás-érzékelő közötti vezetékben.n

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozójának 5. sz. érintkezője és a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a szakadást a klímaberendezés-vezérlő egység és a napsugárzás-érzékelő közötti vezetékben.n

5. | Csatlakoztassa vissza a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

6. | Csatlakoztassa vissza a klímaberendezés-vezérlő egység A (12A) és B (16P) csatlakozóját.

7. | Ellenőrizze a napsugárzás-érzékelőt. A napsugárzás-érzékelő rendben van? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vezetékek vagy rossz csatlakozások a klímaberendezés-vezérlő egység A (12P) és B (16P) csatlakozójánál és a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások jók, helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Cserélje ki a napsugárzás-érzékelőt.n