## Tető díszléc cseréje

1. | Tegyen védőszalagot a karosszériára (A). Egy védőszalaggal (B) burkolt laposvégű csavarhúzó használatával feszítse fel a tetődíszlécet (C). Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.

2. | Húzza fel és csúsztassa el a tetődíszlécet, hogy lehúzza az első tartót (D) a csapról (E).

3. | Húzza fel a tetődíszléc első részét.

4. | Húzza fel és oldja ki a hátsó tartót (A) a csapról (B), majd vegye le a tetődíszlécet (C).

5. | Szerelje be a díszlécet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szélvédő-díszlécet. Győződjön meg róla, hogy a tetődíszléc biztosan van-e beszerelve.