## Hűtő ellenőrzése

1. | Várjon, amíg a motor lehűl, majd óvatosan vegye le a hűtősapkát, és töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal a betöltőcsonk tetejéig.

2. | Csatlakoztassa a nyomásellenőrző készüléket (A) (kereskedelmi forgalomban beszerezhető) a hűtőhöz. Használjon egy kis adaptert H-901122-09 (B) (kereskedelmi forgalomban beszerezhető) a nyomásellenőrző készülék csatlakoztatására.

3. | Adjon rá 93-123 kPa (0,95-1,25 kg/cm2- nyomást.

4. | Ellenőrizze, hogy van-e motor-hűtőfolyadék szivárgás és nyomáscsökkenés.

5. | Szerelje le a vizsgálókészüléket, és szerelje vissza a hűtősapkát.

6. | Ellenőrizze, hogy nincs-e motorolaj a hűtőfolyadékban és/vagy hűtőfolyadék a motorolajban.