## Gyújtógyertya ellenőrzése - Az L15A1 (szívó modell) és L15A6 modellek

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámia szigetelést. Az elektródák beégését vagy kopását okozhatja: Korai gyújtásidőpont Laza gyújtógyertya A gyertya hőértéke túl nagy Elégtelen hűtés A gyertya szennyezettségét okozhatja: Késői gyújtásidőpont Égéstérben lévő olaj Helytelen gyújtógyertya-hézag A gyertya hőértéke túl kicsi Tartós járatás alapjáraton/alacsony fordulatszámon Eltömődött légszűrőbetét. Sérült gyújtótekercsek

2. | Ellenőrizze az elektróda hézagot (A). Ha a hézag a szabványosnál nagyobb, állítsa be a hézagot egy megfelelő hézagoló szerszámmal.
Elektróda hézag
Standard (új): | 1,0-1,1 mm

3. | Cserélje ki a gyertyát az előírt időszakonként, vagy amikor a középső elektróda lekerekedett (A). Kizárólag a listában szereplő gyertyákat használja.
Gyújtógyertyák
L15A1 motor (IN modell):
NGK: | ZFR6K-11
DENSO: | KJ20DR-M11
L15A6 motor:
NGK: | ZFR6J-11
DENSO: | KJ20CR-M11

4. | Kenje be egy kevés szerelőpasztával a gyertya menetét, majd csavarja be a gyertyákat a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Húzza meg 18 Nm-rel (1,8 kgm).