## HID egység csere

1. | Kapcsolja ki a kombinált világítás kapcsolót.

2. | Csatlakoztassa le a negatív kábelt az akkumulátorról, majd csatlakoztassa le a pozitív kábelt.

3. | Szerelje ki a féyszóró szerelvényt.

4. | Szerelje le az izzó foglalatát a HID izzóról.

5. | Szerelje ki a három darab rögzítő csavart a műszercsoportból (A).

6. | Kösse le a csatlakozókat (B), és szerelje ki a HID egységet.

7. | Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.