## Üzemmódszabályozó-motor teszt

1. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót az üzemmódvezérlő motorról.

2. | Csatlakoztassa az akkumulátorfeszültséget az üzemmódvezérlő motor 1. sz. érintkezőjéhez, és a testelést a 2. sz. érintkezőjéhez. Az üzemmódvezérlő motornak egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Vent (Szellőzés) állásban. Ellenkező esetben fordítsa meg a csatlakozásokat, az üzemmódvezérlő motornak egyenletesen járnia kell, és le kell állnia a Defrost (Páramentesítés) állásban. Amikor az üzemmódvezérlő motor megáll, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátorfeszültséget.

3. | Ha az üzemmódvezérlő motor nem jár a(z) 2 lehetőségnél, szerelje ki, majd ellenőrizze, hogy az üzemmódvezérlő mechanizmus és az ajtók könnyen mozognak-e. Ha a mechanizmus és az ajtók könnyen mozognak, cserélje ki az üzemmódvezérlő motort. Ha a mechanizmus vagy az ajtók szorulnak vagy akadoznak, javítsa meg azokat szükség szerint. Ha az üzemmódvezérlő motor egyenletesen jár, folytatás a következő lépéssel: 4

4. | Használjon digitális multimétert 1 mA-es vagy kisebb kimenettel a 20 kW-os tartományban. Járó üzemmódvezérlő motorral, mint a(z) 2 lehetőségnél, ellenőrizze az elektromos vezetést a 3., 4., 5. és 6. sz. érintkezők és a 7. sz. érintkező között, külön-külön. Egy pillanatra mindegyik érintkezőnél vezetésnek kell lennie.

5. | Ha nincs elektromos vezetés mindegyik érintkezőnél, cserélje ki az üzemmódvezérlő motort.