## Biztonsági övek ellenőrzése

Az elülső biztonsági öv felcsévélőhöz és biztonsági öv feszítőhöznézze meg a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) alkatrészek elhelyezkedését, valamint az óvintézkedéseket és eljárásokat a Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) című fejezetben, mielőtt javítási vagy szervizmunkákat végezne.

## Felcsévélő

1. | Mielőtt beszerelné a felcsévélőt, ellenőrizze, hogy a biztonsági öv szabadon kihúzható-e.

2. | Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv nem akad meg, ha a felcsévélőt (A) lassan 15°-ig elbillenti a felerősített helyzetéből. A biztonsági övnek meg kell akadnia, ha a felcsévélőt 40°-on túl billenti el. Ne kísérelje meg a felcsévélő szétszerelését. Elülső: Hátsó: Hátsó középső váll:

3. | Cserélje ki a biztonsági övet egy új egységgel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal. Semmilyen okból se szerelje szét a biztonsági öv valamelyik alkatrészét.

## Gépjárműben

1. | Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv nincs megcsavarodva vagy valamibe beleakadva.

2. | A rögzítések beszerelése után ellenőrizze a szabad mozgást a rögzítő csavarokon. Ha szükséges, szerelje ki a rögzítő csavarokat, és ellenőrizze, hogy az alátétek és más alkatrészek nem sérültek-e, vagy nincsenek-e helytelenül beszerelve.

3. | Ellenőrizze a biztonsági öveket sérülés vagy elszíneződés szempontjából. Tisztítsa meg egy törlőkendővel, ha szükséges. Csak szappant és vizet használjon a tisztításhoz. MEGJEGYZÉS: Szennyeződések felhalmozódása a felső rögzítések fémgyűrűiben a biztonsági öv lassú felcsévélődését okozhatja. Törölje le a gyűrűk belsejét egy izopropil-alkohollal megnedvesített tiszta kendővel.

4. | Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv lassú kihúzáskor nem akad-e. A biztonsági övet úgy tervezték, hogy csak hirtelen megálláskor vagy ütközéskor akadjon meg.

5. | Győződjön meg róla, hogy kioldáskor a biztonsági öv automatikusan felcsévélődik.

6. | A hátsó utasok biztonsági övén ellenőrizze a biztonsági öv felcsévélő reteszelő mechanizmusát, az automatikus övreteszelést (ALR). Ez a funkció a gyermek ülések rögzítésére szolgál.
-1 | Húzza ki teljesen a biztonsági övet, hogy az automatikus övreteszelés (ALR) bekapcsolódjon. A biztonsági övnek kerepelő hang kíséretében kell felcsévélődnie, de nem szabad kihúzódnia. Ez nem rendellenes.
-2 | Az automatikus övreteszelés (ALR) kikapcsolása érdekében engedje el a biztonsági övet, és hagyja teljesen felcsévélődni, majd húzza ki részlegesen a biztonsági övet. A biztonsági övnek akadálymentesen kell felcsévélődnie és kihúzódnia.

7. | Cserélje ki a biztonsági övet egy új egységgel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal. Semmilyen okból se szerelje szét a biztonsági öv valamelyik alkatrészét.