## Kerékcsapágy játékának ellenőrzése

1. | Emelje fel a gépjárművet, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos-e. Szerelje le a kerekeket.

2. | Szereljen be megfelelő lapos alátéteket (A) és kerékanyákat, és húzza meg az anyákat az előírt nyomatékkal, hogy a féktárcsát illetve fékdobot biztosan rögzítse a kerékagyhoz. Elől: Hátul:

3. | Helyezze a mérőórát a kerékagy pereméhez vagy a kerékagy fedélhez, ahogy az ábrán látható, és mérje meg a csapágy axiális játékát a féktárcsa illetve a fékdob ki-be mozgatásával.
Csapágy axiális játék:
| Normál:
| Első/hátsó: | 0-0,05 mm (0-0.002 in.)

4. | Ha a csapágy axiális játéka nagyobb a normálisnál, cserélje ki a kerékcsapágyat.