## Fojtószelep-kábel beállítása

1. | Szerelje ki a gázbowden burkolatot (A).

2. | Ellenőrizze a bowden holtjátékát a pillangószelep-rudazatnál. A bowden holtjátékának (A) 10-12 mm-nek kell lennie.

3. | Ha a holtjáték (A) nem az előírt tartományban van (10-12 mm, 3/8-1/2 in.), lazítsa meg a biztosítóanyát (B), forgassa az állítóanyát (C), amíg a behajlás (A) az előírás szerinti nem lesz, majd húzza meg a biztosítóanyát.

4. | A megfelelően beállított bowdennel ellenőrizze, hogy amikor a gázpedált a padlóig nyomja, akkor a fojtószelep biztosan teljesen kinyílik-e. Ellenőrizze továbbá, hogy amikor a gázpedált felengedi, akkor a pillangószelep biztosan visszatér-e az alaphelyzetébe.