## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 17

Diagnosztikai hibakód (DTC): 17 | Nyomatékérzékelő Vcc

1. | Törölje a diagnosztikai hibakódot.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Várjon legalább 10 másodpercet. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. A DTC17 megjelenik? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 5. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

5. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (KI) állásban van.

6. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

7. | Kösse le az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozóját és a nyomatékérzékelő 6-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a nyomatékérzékelő és az elektromos szervokormány vezérlőegységközötti vezetékben.n NEM - Folytassa a következő lépéssel: 9.

9. | Kösse a nyomatékérzékelő 6-pólusú csatlakozójának 6. sz. érintkezőjét a karosszéria testeléshez egy áthidaló vezetékkel.

10. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 11. NEM - Szüntesse meg a szakadást a nyomatékérzékelő és az elektromos szervokormány vezérlőegység közötti vezetékben.n

11. | Helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, és kösse vissza az összes szétválasztott csatlakozót.

12. | Kösse vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.

13. | Indítsa be a motort. Az elektromos szervokormány jelzőlámpa felgyullad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 14. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó elektromos szervokormány vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n

14. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. A DTC17 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza nyomatékérzékelő csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó kormányművel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n