## Vezetőoldali műszerfaltálca eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a műszerfalat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a műszerfalat.

2. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a vezetőoldali fűtés levegővezető csövet (A).

3. | Szerelje ki a csavarokat (A, B), majd szerelje ki a vezetőoldali műszerfal tálcát (D).

4. | Szerelje be a tálcát a kiszereléshez képest fordított sorrendben.