Kézi kapcsolású sebességváltó és differenciálmű
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Sebességváltó-olaj | Kapacitás |  | Olajcseréhez: 1,5 L |
Nagyjavításhoz: 1.6 L |
Főtengely | Axiális játék |  | 0,11-0,18 mm | Beállítás
Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (tengelykapcsoló-ház oldala) |  | 25,977-25 990 mm - | 25,92 mm
Távtartó gallér felfekvési felületének átmérője |  | 28,992-29,005 mm - | 28,93 mm
Tűgörgős csapágy felfekvési felületének átmérője |  | 34,984-35,000 mm | 34,93 mm
Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (sebességváltóház-oldala) |  | 25,987-26,000 mm - | 25,93 mm
Vezetőcsapágy felfekvési felületének átmérője |  | 14,870-14,890 mm | ———
Excentricitás |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Főtengely 3. és 4. fogaskereke | Belső átmérő |  | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm
Axiális játék | 3. fogaskerék | 0,06-0,21 mm - | 0,33 mm
4. fokozat | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm
Vastagság | 3. fogaskerék | 27,92-27,97 mm | 27,85 mm
4. fokozat | 27,02-27,07 mm | 26,95 mm
Főtengely 5. fogaskereke | Belső átmérő |  | 39,009-39,025 mm | 39,07 mm
Axiális játék |  | 0,06-0,19 mm | 0,31 mm
Vastagság |  | 28,92-28,97 mm | 28,85 mm
Előtéttengely | Tűgörgős csapágy felfekvési felületének átmérője (tengelykapcsoló-ház oldala) |  | 34,000-34,015 mm | 33,95 mm
Golyóscsapágy felfekvési felületének átmérője (sebességváltóház-oldala) |  | 24,980-24,993 mm | 24,93 mm
1. fogaskerék felfekvési felületének átmérője |  | 37,984-38,000 mm | 37,934 mm
Excentricitás |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Előtéttengely 1. fogaskerék | Belső átmérő |  | 43,009-43,025 mm | 43,070 mm
Axiális játék |  | 0,03-0,12 mm | 0,24 mm
Vastagság |  | 26,89-26,94 mm | 26,86 mm
Előtéttengely 2. fogaskerék | Belső átmérő |  | 45,009-45,025 mm | 45,07 mm
Axiális játék |  | 0,04-0,12 mm | 0,24 mm
Vastagság |  | 27,41-27,46 mm | 27,36 mm
Előtéttengely 2. fogaskerék távtartó galléra | Belső átmérő |  | 34,000-34,010 mm | 34,04 mm
Külső átmérő |  | 39,989-40,000 mm | 39,93 mm
Hossz |  | 27,53-27,56 mm | 27,51 mm

Kézi kapcsolású sebességváltó és differenciálmű (folyt.)
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Behajtótengely 4. és 5. fokozatának távtartó galléra | Belső átmérő |  | 29,014-29,024 mm | 29,06 mm
Külső átmérő |  | 34,989-35,000 mm | 34,93 mm
Hossz | A | 51,97-52,03 mm | ———
B | 24,03-24,06 mm | ———
Behajtótengely, MBS-távtartó gallér | Belső átmérő |  | 26,02-26,17 mm |
Hossz |  | 12,00-12,05 mm | ———
Hátrameneti bolygókerék | Belső átmérő |  | 15,016-15,043 mm | 15,08 mm
Fogaskerék és a hátrameneti fokozat tengelye közötti hézag |  | 0,032-0,077 mm | 0,14 mm
Szinkrongyűrű | Gyűrű és fogaskerék közötti hézag | A gyűrűt a fogaskerékre rányomva | 0,85-1,10 mm | 0,4 mm
Kapcsolóvilla | Kapcsolóujj-vastagság | 1–2. és 3-4. fokozat kapcsolóvillái | 7,4-7,6 mm | ———
5. fokozat kapcsolóvillái | 6,7-6,9 mm - | ———
Villa és kapcsolóhüvely közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm | 1,0 mm
Hátrameneti fokozat kapcsolóvillája | Reteszelőkar horonyvastagsága |  | 13,5-13,8 mm | ———
Villa és a hátramenet előtétkereke közötti hézag |  | 1,3-1,9 mm | 2,5 mm
Váltókar | Belső átmérő |  | 13,973-14,000 mm | ———
Kapcsolóvilla átmérője a felfekvési felületnél |  | 12,9-13,0 mm | ———
Kapcsolókar és sebességváltó kar közötti hézag |  | 0,2-0,5 mm | 0,62 mm
Választókar | Kapcsolóujj-vastagság |  | 12,80-12,95 mm | ———
Sebességváltó-kar | Tengely és választókar közötti hézag |  | 0,05-0,35 mm | 0,55 mm
Horony (a választókarhoz) |  | 13,00-13,15 mm | ———
Tengely és kapcsolókar közötti hézag |  | 0,013-0,070 mm | 0,1 mm
Kézi sebességváltó differenciálmű-tartó | Fogaskeréktengely felfekvési felületének belső átmérője |  | 18,010-18,028 mm | ———
Ház és fogaskeréktengely közötti hézag |  | 0,023-0,057 mm | 0,1 mm
Hajtótengely felfekvési felületének belső átmérője |  | 26,025-26,045 mm | ———
Kézi sebességváltó, differenciálmű hajtókereke | Elfordulási játék |  | 0,05-0,15 mm - | ———
Belső átmérő |  | 18,042-18,066 mm | ———
Hajtókerék és fogaskeréktengely közötti hézag |  | 0,055-0,095 mm | 0,15 mm
72 mm-es hézagoló alátét | A 72 mm-es hézagoló alátét és a külső csapágygyűrű közötti hézag a sebességváltó-házban |  | 0-0,1 mm | Beállítás