## Főtengely ellenőrzése

### Egysíkúság

1. | Szerelje ki a forgattyús tengelyt a hengerblokkból.

2. | Tisztítsa meg a forgattyús tengely olajcsatornáit csőtisztítókkal vagy megfelelő kefével.

3. | Ellenőrizze az ékhornyot és a menetet, javítsa meg vagy cserélje ki, ha szükséges.

4. | Támassza alá a forgattyús tengelyt V hasábokkal.

5. | Mérje meg az ütést az összes forgattyústengely nyugvócsapon, és győződjön meg róla, hogy a forgattyú nem görbült el. Forgassa el a forgattyús tengelyt két teljes fordulattal. Az egyes csapágycsapokon mért értékek különbsége nem lehet nagyobb, mint a javítási határérték.
Forgattyús tengely teljes kijelezett ütés:
Normál (új): | 0,03 mm max.
Javítási határérték: | 0,04 mm

### Körkörösségtől való eltérés és kúposság

6. | Mérje meg a körkörösségtől való eltérést és a kúposságot mindegyik hajtórúd és forgattyústengely-nyugvócsap közepénél két helyen. Az egyes csapágycsapokon mért értékek különbsége nem lehet nagyobb, mint a javítási határérték.
Csapágycsap körkörösségtől való eltérés
Normál (új): | 0,005 mm max.
Javítási határérték: | 0,010 mm

7. | Mérje meg a kúposságot mindegyik hajtórúd és forgattyústengely nyugvócsap szélén. Az egyes csapágycsapokon mért értékek különbsége nem lehet nagyobb, mint a javítási határérték.
Csapágycsap-kúposság:
Normál (új): | 0,005 mm max.
Javítási határérték: | 0,010 mm