## Napfényérzékelő teszt

A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba. Mérje meg a feszültséget az érintkezők között, a () mérőcsúcsot az 1. sz. érintkezőre és a (-) mérőcsúcsot a 2. sz. érintkezőre téve, és a 2 pólusú csatlakozót csatlakoztatva. A feszültségértékek zseblámpa vagy fénycsöves lámpa fényénél nem változnak. A feszültség legyen:

- 3,6- 3,7 V vagy több, ha az érzékelő nem közvetlen napfényen van.
- 3,6- 3,5 V vagy kevesebb, ha az érzékelő közvetlen napfényen van.