## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 14-1, 14-2

DTC 14-1, 14-2: | Az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelő belső hibája

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Cserélje ki az elülső utasoldali oldalsó ütközés érzékelőt.n NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.