## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: F

F diagnosztikai hibakód jelző: | Zárlatos a napsugárzás-érzékelő áramköre

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik az F hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a napsugárzás-érzékelőt. A napsugárzás-érzékelő rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a napsugárzás-érzékelőt.n

6. | Csatlakoztassa le a napsugárzás-érzékelő 2 pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 25. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és a napsugárzás-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 25. sz. és 18. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és a napsugárzás-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n