## Lengéscsillapító selejtezése

A lengéscsillapító patronok nyomás alatti nitrogéngázt és olajat tartalmaznak. A selejtezés előtt a nyomást ki kell engedni, hogy megelőzze a hulladéktárolóban az esetleges robbanást és személyi sérülést.

Mindig viseljen védőszemüveget a patron nyomásának kiengedésekor, hogy ne kerülhessen fémforgács a szemébe.

Helyezze a lengéscsillapítót egy sík felületre kihúzott szárral, és fúrjon egy 2-3 mm-es (0.078-0.118 in.) átmérőjű furatot a házba, hogy kiengedje a gázt.

Első lengéscsillapító:

Hátsó lengéscsillapító: