Kormányzás
Megnevezés | Mérés | Minősítés | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kormánykerék: | Kormánykerék-holtjáték a külső szélen mérve, járó motorral |  | 0-10 mm
Kezdőterhelés a külső szélen mérve, járó motorral |  | 29 N
Kormánymű | A fogaslécsín csavar szöge a zárt helyzetből kilazítva |  | Max. 12°

Felfüggesztés
Megnevezés | Mérés | Minősítés | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Futómű-beállítás | Kerékdőlés | Első | 0°00¢±1°
Hátsó | -1°00¢±1¢
Utánfutás | Első | 2°10¢±1°
Teljes kerékösszetartás | Első | 0±3 mm
Hátsó | IN 2±2 mm
Első kerékelfordítási szög 175/65 R14 82T gumiabroncsokkal | Kerék belső | 41°00¢
Kerék külső | 36°(referencia)
Első kerék elfordítási szöge 185/55 R15 82V gumiabroncsokkal | Kerék belső | 38°00¢±2°
Kerék külső | 34°(referencia)
Keréktárcsa | Acél keréktárcsa excentricitása | Axiális | 0-1,0 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-1,0 mm | 1,5 mm
Könnyűfém keréktárcsa excentricitása | Axiális | 0-0,7 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-0,7 mm | 1,5 mm
Kerékcsapágy ak | Hosszjáték | Első | 0-0,05 mm
Hátsó | 0-0,05 mm

Fékek
Megnevezés | Mérés | Minősítés | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kézifékkar | A 196 N (20 kgf) erővel meghúzott kar által megtett út |  | 7-10 kattanás
Fékpedál | Pedálmagasság (szőnyeg kiszerelve) | Kézi sebességváltó | 141 mm
CVT | 145 mm
Holtjáték |  | 1-5 mm
Főfékhenger | Dugattyú és nyomórúd közötti hézag |  | 0-0,4 mm
Első fék (tárcsafék) | Tárcsa vastagsága |  | 21,0 mm | 19,0 mm
Tárcsa excentricitása |  | ——— | 0,10 mm
Tárcsa párhuzamossága |  | ——— | 0,015 mm
Fékbetét vastagsága |  | 9,0 mm | 1,6 mm
Hátsó féke | Fékdob azonosítószáma |  | 180 mm | 181 mm
Fékpofabetét vastagsága |  | 4,3 mm | 1,0 mm
Fékszervo | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa (0 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 0 kPa (0 kgf/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 1600 kPa (16 kgf/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 3400 kPa (34 kgf/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 9800 kPa (98 kgf/cm2)
Fékszervo | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa (0 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 0 kPa (0 kgf/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 1600 kPa (16 kgf/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 3700 kPa (37 kgf/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 9,800 kPa (98 kgf/cm2)

Klímaberendezés
Megnevezés | Mérés | Minősítés | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Hűtőközeg | Típus |  | HFC-134 a (R-134 a)
A rendszer kapacitása |  | 400-450 g
Hűtőközegolaj | Típus |  | KEIHIN: SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH, 38898-P13-003, 38899- P13-A01)
Az alkatrészek kapacitása | Kondenzátor | 25 m[liter]
Elpárologtató | 35 m[liter]
Mindegyik vezeték és cső | 10 m[liter]
Kompresszor | 85-105 m[liter]
Kompresszor | Indítótekercs ellenállása | 20°C-on | 3,05-3,35 W
Szíjtárcsa és nyomólap közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm
Generátor kompresszor szíj | A két szíjtárcsa között középen 98 N (10 kgf) erővel történő benyomás esetén | Használt szíj | 7,5-10,5 mm
Új szíj | 4,5-6,0 mm
Feszesség (szíjfeszesség-mérővel mérve) | Használt szíj | 440-590 N
Új szíj | 980-1,130 N