## Fűtésvezérlő-panel szétszerelése és összeszerelése

NOTE: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | Szerelje ki a fűtő ventilátor kapcsolót (A), a levegőkeverő vezérlő huzalt (B), az üzemmód vezérlőhuzalt (C) és a belső levegő keringetést vezérlő huzalt (D).

2. | Tágítsa ki a huzal ütközőket (A) a huzaltartóban (B) biztosító gyűrű fogó használatával, majd húzza ki a vezérlő huzalt (C).

3. | Akassza be az új vezérlő huzal végét a karba vagy csúszó elembe, majd nyomja be a huzalházat a huzaltartóba, amíg be nem pattan a helyére.

4. | Összeszerelés után ellenőrizze, hogy a kar egyenletesen csúszik-e és a tárcsa egyenletesen forog-e a teljes tartományban, jobbról balra.