## Ablaktörlő-/mosókapcsoló ellenőrzése/cseréje

1. | Szerelje le a kormányoszlop burkolatokat.

2. | Kösse le a 14-pólusú csatlakozót (A) az ablaktörlő/mosó kapcsolóról (B). Balkormányos típus és KE modell: Jobbkormányos típus a KE kivételével:

3. | Szerelje ki a két csavart, majd húzza ki az ablaktörlő/mosó kapcsolót.

4. | Ellenőrizze a csatlakozó érintkezőit, hogy meggyőződjön a megfelelő érintkezésükről. Ha az érintkezők görbék, lazák vagy korrodáltak, szükség szerint javítsa meg, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az érintkezők rendben vannak, ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatok szerint. Ha nincs villamos kapcsolat, cserélje ki a kapcsolót. Szélvédő: Hátsó ablak:
Az ablaktörlő kapcsoló egybe van építve a szélvédő ablaktörlő szakaszos vezérlő áramkörével, ezért nem tudja leválasztani a 9. sz. érintkezőt, hogy ellenőrizze. Helyette ennél a csatlakozó érintkezőnél a 22-160 oldalon leírtak szerint végezze el a bemenet mérését. Ha a bemenet mérése rendben van, de az ablaktörlő szakaszos működése hibás, bizonyára a kapcsoló hibás.