## Fékrendszer-jelzőáramkör hibakeresési útmutató

### A fékrendszer jelzőlámpa nem gyullad ki

1. | Futtassa le a műszeregység öndiagnosztikai funkcióját. A műszercsoport rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a műszercsoportot.n

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

4. | Csatlakoztassa a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 16. sz. érintkezőjét és a karosszériatestet egy áthidalóvezetékkel.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Kigyullad a fékrendszer jelzőlámpája? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - Javítsa meg a szakadást a műszercsoport és a VSA modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n

### A fékrendszer jelzőlámpa nem alszik ki

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Oldja ki a rögzítőféket. A fékrendszer-ellenőrző lámpa kialszik néhány másodperc múlva? IGEN - A rendszer ekkor rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét. A szint rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Töltsön után fékfolyadékot, és ellenőrizze újra.n

4. | Ellenőrizze az ABS jelzőlámpát. Az ABS jelzőlámpa továbbra is világít? IGEN - Olvassa le az ABS DTC-t, és végezze el a DTC-hez tartozó hibakeresést.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze az fékrendszer-ellenőrző lámpát. Kialszik a fékrendszer jelzőlámpa? IGEN - Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Vegye ki a műszercsoportot.

10. | Kösse le a műszercsoport C (40P) csatlakozót.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 16. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a műszercsoport-vezérlőegység és a VSA modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, nincs-e testzárlat a fékrendszer kijelző áramkörében.n