## Automata sebességváltó kulcsretesz mágnestekercsének vizsgálata

1. | Csatlakoztassa le a gyújtáskapcsoló csatlakozót.

2. | Tegye a gyújtáskulcsot a hengerzárba, és forgassa a gyújtáskapcsolót az ACC (I) állásba

3. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát a gyújtáskapcsoló csatlakozó 4. sz. érintkezőjéhez, és csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a 3. sz. érintkezőhöz, majd ellenőrizze, hogy a gyújtáskulcsot a LOCK (0) helyzetbe fordította, és kivette-e a hengerzárból.

4. | Ha a gyújtáskulcsot nem lehet elfordítani és kivenni a hengerzárból, akkor cserélje ki a gyújtáskulcs hengerzár/kormányzár egységet.