## Hűtőfolyadék hőmérsékletjelző/Figyelmeztető fény hibakeresés

A vizsgálat előtt ellenőrizze a 8. sz. (15A) biztosítékot a motortér biztosíték/relé dobozban, és a 16. sz. (7,5A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban.

1. | Indítsa be a motort, és ellenőrizze a hibajelző lámpát (HJL). A hibajelző lámpa (MIL) felgyullad? IGEN - Végezze el a diagnosztikai hibakód (DTC) hibaelhárítását, majd ellenőrizze újra.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Bontsa szét az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

3. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM) E (31-pólusú) csatlakozójának 24. sz. érintkezője és a műszercsoport C (30-pólusú) csatlakozójának 11. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a műszercsoportot, és ellenőrizze újra.n NEM - Ellenőrizze a szakadást és az érintkező csatlakozási állapotát.n