## Lengőkar-egység beszerelése

1. | Szerelje be a szelephimba-egységet (A) az illesztőcsappal (B). MEGJEGYZÉS: A szelephimbák összeszerelésekor szerelje be a szelephimbát a vezérműlánc felöli oldalon a szelephimbatengelyre.

2. | A csavarokat húzza meg egyszerre két fordulattal az alábbi sorrendben.
Előírt nyomaték:
29 Nm (3,0 kgm)
Kenjen motorolajat a csavarmenetekre és a karimára.

3. | Szerelje ki a gumi pántokat (A) a szívószelep-szelephimbákról.

4. | Állítsa be a szelephézagot.

5. | Szerelje fel a szelepfedelet.