## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó utolsó sebességfokozat-tengely tolónyílásának ellenőrzése és a 25 x 35 mm tolóréteg beállítása

NOTE: A sebességváltóház, lendkerékház, kihajtótengely, szekunder hajtott fogaskerék vagy a kihajtó tengely csapágy cseréje esetén válassza a 25 x 35 mm-es távtartógyűrűt a kihajtótengely axiális hézagának beállításához.

1. | Mérje meg a távolságot (A) a lendkerékház felülete és a belső csapágygyűrű felülete között, majd jegyezze fel a mért értéket ("A" mért érték).

2. | Szerelje fel a szekunder hajtott fogaskereket a kihajtótengelyre, majd szerelje be a kihajtótengelyt a sebességváltóházba.

3. | Mérje meg a távolságot (B) a sebességváltóház felülete és a távtartógyűrű bázisfelülete között a kihajtótengelyen, majd jegyezze fel a mért értéket ("B" mért érték).

4. | Mérje meg a 25 x 35 mm-es távtartógyűrű vastagságát, és ellenőrizze a kihajtótengely axiális hézagát számítással az alábbi képlet segítségével.
Axiális hézag, normál:
0-0,15 mm
KÉPLET:
Kihajtótengely axiális hézag
= "A" mért érték - "B" mért érték Lendkerékház Simmering-tömítés vastagsága (0,5 mm)
-25 x 35 mm-es távtartógyűrű vastagság (mért érték)

5. | Ha a hézag a homrálisnál nagyobb, válassza ki a tűrésmezőn belüli vastagabb 25 x 35 mm-es távtartógyűrűt az alábbi táblázatból.
TÁVTARTÓGYŰRŰ, 25 x 35 mm
Kódszám | Cikkszám | Vastagság
--- | --- | ---
A | 90551-P4V-000 | 2,8 mm (2,794 mm.)
B | 90552-P4V-000 | 2,9 mm (2,896 mm.)
C | 90553-P4V-000 | 3,0 mm (2,997 mm.)
D | 90554-P4V-000 | 3,1 mm (3,099 mm.)
E | 90555-P4V-000 | 3,2 mm (3,200 mm.)
F | 90556-P4V-000 | 3,3 mm (3,302 mm.)
G | 90557-P4V-000 | 3,4 mm (3,404 mm.)
H | 90558-P4V-000 | 3,5 mm (3,505 mm.)
I | 90559-P4V-000 | 3,6 mm (3,607 mm.)
J | 90560-P4V-000 | 3,7 mm (3,708 mm.)
K | 90561-P4V-000 | 3,8 mm (3,810 mm.)
L | 90562-PWR-000 | 3,9 mm (3,912 mm.)
M | 90563-PWR-000 | 4,0 mm (3,988 mm.)