## Első merevítőrúd cseréje

1. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos-e. Szerelje le az első kerekeket.

2. | Szerelje ki a stabilizátor-összekötőrudakat a jobb és a bal oldalon.

3. | Szerelje ki a hátsóhidat (A).

4. | Szerelje ki a persely tartókat (B), majd szerelje ki a perselyeket (C) és a stabilizátorrudat (D).

5. | Szerelje be a stabilizátorrudat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Ügyeljen arra, hogy melyik a stabilizátorrúd jobb illetve bal oldala. Igazítsa össze a stabilizátorrúdon lévő festékjelölések (A) végét a persellyekkel (B). Nézze meg a stabilizátor-összekötőrúd csere leírását a stabilizátorrúdnak a bekötésekhez való csatlakoztatása érdekében.

6. | Szerelje vissza a hátsóhidat.