## DLC áramkörének hibakeresési útmutatója

MEGJEGYZÉS:

- Ha az ECM/PCM nem kommunikál a HDS műszerrel, végezze el ezt a hibakeresési eljárást.
- Ellenőrizze, hogy a MIL áramkör rendben van, majd végezze el ezt a hibakeresést.

1. | Mérje meg a feszültséget a DLC 16. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Javítsa meg a szakadást a diagnosztikai csatlakozó 16. sz. érintkezője és a motortérben levő biztosíték-/relédobozban lévő 8. sz. (15A) biztosíték között lévő vezetékben.n

2. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó 4. sz. és 16. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Javítsa meg a szakadást a DLC 4. sz. érintkezője és a test (G402) között lévő vezetékben.n

3. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó 5. sz. és 16. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 1. sz. csatlakozó 8. sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 8. sz. érintkező) és a DLC 5. sz. érintkező között n

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó 5. sz. és 7. sz. érintkezője között. 8,5 V vagy több? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

7. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó 7. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot az ECM 4.sz. csatlakozó 5.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 86.sz. érintkező) és a DLC 7.sz. érintkező között. A vezeték javítása után ellenőrizze a HDS-sel, hogy van-e DTC. Ha megjelennek időszakos vagy állandó hibakódok, akkor folytassa a kijelzett hibakód hibakeresésével.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 86. sz. érintkezője és a DLC 7. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 4. sz. csatlakozó 5. sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 86. sz. érintkező) és a DLC 7. sz. érintkezője között. A vezeték javítása után ellenőrizze a HDS műszerrel, hogy van-e hibakód. Ha megjelennek időszakos vagy állandó hibakódok, akkor folytassa a kijelzett hibakód hibakeresésével.n

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó 5. sz. és 7. sz. érintkezője között. 0 V mérhető? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó ECM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Javítsa a rövidzárlatot az akkumulátor pozitív pólusa felé az ECM 4. sz. csatlakozó 5. sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 86. sz. érintkező) és a DLC 7. sz. érintkező között. A vezeték javítása után ellenőrizze a HDS műszerrel, hogy van-e hibakód. Ha más hibakódok is megjelennek, akkor folytassa a kijelzett hibakódok hibakeresésével.n