## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0223

DTC P0223: | TP érzékelő B áramkör nagy feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a TP "B" ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 80° (rel), 100 % (rel) illetve 4.88 V vagy magasabb érték mérhető, amikor a fojtószelep teljesen nyitva van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep-helyzet "B” érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

3. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. A DTC P0123 és P0223 egyszerre jelennek meg a képernyőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 48.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 77.sz. érintkező) és a fojtószelep-helyzet ”B” érzékelője között, majd folytassa a következő lépéssel 13.

7. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

8. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

10. | Ellenőrizze a TP "B" ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 80° (rel), 100 % (rel) illetve 4.88 V vagy magasabb érték mérhető, amikor a fojtószelep teljesen nyitva van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 18. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

13. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

16. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

17. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0223 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep-helyzet "B" érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

18. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0223 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a fojtószelep-helyzet "B" érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.