## Főtengely és dugattyúk eltávolítása

1. | Szerelje ki vezérműláncot.

2. | Szerelje ki a hengerfejet.

3. | Szerelje ki a szitaszűrőt (A), majd szerelje ki az olajszivattyút (B).

4. | Szerelje ki a csapágyfedél csavarokat. A vetemedés elkerülése érdekében sorrendben, 1/3 fordulatonként csavarja ki a csavarokat: ismételje meg ugyanebben a sorrendben a folyamatot az összes csavar meglazításáig.

5. | Szerelje ki a csapágyfedél hidat.

6. | Szerelje ki a hajtórúdfedeleket/csapágyakat. Tartsa az összes fedelet/csapágyat sorrendben.

7. | Emelje ki a forgattyústengelyt a hengerblokkból, vigyázva, hogy ne sérüljenek meg a csapágycsapok.

8. | Szerelje ki a felső csapágyfeleket a hajtórudakból, és tegye félre őket a hozzájuk tartozó fedelekkel együtt.

9. | Ha mindegyik henger tetején körben fém vagy kemény szén peremet érez, akkor peremes dörzsárral (A) távolítsa el. Kövesse a dörzsár gyártójának utasításait. Ha a peremet nem távolítja el, az károsíthatja dugattyúkat, amikor kiemelkednek.

10. | Egy kalapács (A) fanyelének használatával nyomja ki a dugattyúkat (B).

11. | Szerelje vissza a csapágyfedél hidat és a csapágyakat a hengerblokkra.

12. | Az összes dugattyú/hajtórúd egység kiszerelése után szerelje vissza a hajtórúdcsapágyakat és fedeleket.

13. | Az összeszereléskor való felcserélés elkerülése érdekében jelölje meg mindegyik dugattyú/hajtórúd egységet saját hengerének számával. MEGJEGYZÉS: A hajtórúdon meglévő szám nem a motorblokkon belüli helyzetet, hanem a hajtórúd furatméretet mutatja.