## Összekötőrúd-csapágy cseréje

## Hajtórúd-csapágyhézag ellenőrzés

1. | A hajtórúdcsapágy - csapágycsap kenési hézag ellenőrzése érdekében szerelje ki a csapágyfedél hidat.

2. | Szerelje ki a hajtórúdfedelet és a csapágyfelet.

3. | Tisztítsa meg a forgattyústengely forgattyúcsapját és a csapágyfelet egy tiszta törlőkendővel.

4. | Helyezze a deformációs hézagmérő szálat a forgattyúcsapon keresztül.

5. | Szerelje be a csapágyfelet és a fedelet, és húzza meg csavarokat.
Meghúzási nyomaték: | 9,8 Nm (1,0 kgm) °
MEGJEGYZÉS: Ne forgassa a forgattyús tengelyt az ellenőrzés során.

6. | Szerelje ki a hajtórúd csapágyfedelet és a csapágyfelet, és mérje meg a deformációs hézagmérő szál legszélesebb részét.
Hajtórúdcsapágy-csapágycsap kenési hézag:
Normál (új): | 0,020-0,038 mm -
Javítási határérték: | 0,050 mm

7. | Ha a deformációs hézagmérő szál a mérés szerint túl széles vagy túl keskeny, akkor szerelje ki a csapágy felső felét, szereljen be egy új, teljes csapágyat ugyanazzal a színkóddal, és ellenőrizze újra a hézagot. Ne reszelje, hézagolja vagy hántolja a csapágyakat vagy a fedeleket a hézag beállítása érdekében.

8. | Ha a deformációs hézagmérő szál azt mutatja, hogy a hézag még mindig helytelen, kísérelje meg a következő nagyobb vagy kisebb csapággyal (a listában felette vagy alatta lévő színűvel), és ellenőrizze újra a hézagot. Ha a megfelelő hézagot nem lehet elérni a megfelelő nagyobb vagy kisebb csapágy használatával, akkor cserélje ki a forgattyústengelyt és kezdje újra.

## Hajtórúdcsapágy kiválasztás

1. | Ellenőrizze mindegyik hajtórudat, hogy nincs-e rajta repedés vagy hő okozta sérülés.

### Hajtórúd-nagyszem furat kód helyek

2. | Minden hajtórúd tűrésmezeje 0 - 0,024 mm, 0,006 mm lépcsőkben, a hajtórúd-nagyszem furat méretétől függően. Ezután ütik be a tartományt jelző számot (1). Bármelyik számkombináció előfordulhat bármelyik motorban. (A szám felét a csapágyfedélbe, másik felét a hajtórúdba sajtolják). Ha olaj- vagy lakklerakódás miatt a kód nem olvasható, ne dörzsölje drótkefével vagy hántolóval. Csak oldószerrel vagy tisztítószerrel tisztítsa.
Normál furatméret: | 43,0 mm

### Hajtórúd-csapágycsap kód helye

3. | A hajtórúd-csapágycsap kódok a forgattyústengelybe vannak beütve. Hajtórúd-csapágycsap kód helye (betűk)

4. | A hajtórúd-nagyszem furat kódok és a forgattyúcsap kódok segítségével válassza ki a megfelelő cserecsapágyakat a következő táblázatból. MEGJEGYZÉS: A színkód a csapágy szélén található.