## Napfénytető-kapcsoló ellenőrzése/cseréje

1. | Szerelje ki az olvasólámpát.

2. | Nyomja ki a napfénytető kapcsolót (A) a tetőkárpit mögül.

3. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (B) a napfénytető kapcsolóról, majd szerelje ki a napfénytető kapcsolót.

4. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően.

5. | Ha a villamos kapcsolat nem az előírás szerinti, cserélje ki a kapcsolót.