## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 74

DTC 74: | Megcsúszás érzékelő (szoftver)

1. | Ellenőrizze a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelő felszerelésének állapotát. Megfelelően van felszerelve? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Ha a rögzítőcsavar laza, húzza meg megfelelően a rögzítőcsavart, és ellenőrizze újra.n

2. | Állítsa le a gépjárművet vízszintes területen. Ellenőrizze a YAW RATES menüpontot a HDS műszerrel az adatlistában. Az eredmény rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a szögsebesség/oldalirányú gyorsulás érzékelőt.n

3. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

4. | Végezzen próbautat a gépjárművel. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 74 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, nincsenek-e laza csatlakozóérintkezők a VSA vezérlőegység csatlakozójában, és szükség szerint javítsa meg. Ha az érintkezők rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n NEM - A jármű működési állapotának oka (drove the vehicle on the canted rode). Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Törölje a DTC-ket a HDS-szel, a hibakeresés befejeződött.n