### Karbantartási terv nehéz körülmények esetén - európai modell

Kövesse a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha az ügyfél gépjárműve TÖBBNYIRE a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel:

- Útszakaszonként kevesebb mint 8 km megtétele, vagy fagypont alatti hőmérsékleteken útszakaszonként kevesebb mint 16 km megtétele.
- Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés.
- Hosszú ideig tartó üresjárati üzemeltetés vagy ha a vezetés hosszú ideig indulás-megállás periódusokból áll.
- Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés.
- Sáros, poros vagy sózott utakon történő közlekedés.

MEGJEGYZÉS: Ha csak RITKÁN kerül sor a jármű nehéz körülmények között történő használatára, kövesse a normál körülményekre vonatkozó karbantartási tervet.

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Cserélje ki a motorolajat! | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje ki a motorolajszűrőt! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Tisztítsa meg a légtisztítóbetétet! A normál körülményekre vonatkozó utasítások szerint kivéve, ha a környezet poros | Csak száraz típus | 20.000 kilométerenként
Cserélje ki a légtisztító betétet A normál körülményekre vonatkozó utasítások szerint kivéve, ha a környezet poros | Száraz típus | 40.000 kilométerenként
Nedves típus | 20.000 kilométerenként
Ellenőrizze a szelephézagot! Visszacsapószelep-hézag |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje ki az üzemanyag szűrőt |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | 40.000 kilométerenként
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat Ellenőrizze a repedéseket és a sérüléseket Ellenőrizze a feszességet és a behajlást |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot, L12A4 és L13A6 (ETCS-szel) motorok, L13A6 (ETCS nélkül) motor |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó-olajat | 60.000 kilométerenként vagy 4 évente
Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)! Használja a Honda automata sebességváltóhoz való Z1 olajat! Minden 40.000 km megtétele után vagy kétévenként cserélje a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó-olajat (ATF-Z1), ha magas hőmérsékleten (35 °C fok felett) nagy sebességgel használja a járművet |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze az első fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze az első fékbetétek és első tárcsafékek sérülését és törését. Ellenőrizze a hátsó fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a hátsó fékbetétek és hátsó tárcsafékek sérülését és törését. Ellenőrizze a kerékfékhenger szivárgását Ellenőrizze a fékcsövek repedését, fényezését, kopását és szennyeződését Ellenőrizze az első féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét Ellenőrizze a hátsó féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását a dobféket, a tárcsaféket Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje ki a por- és pollenszűrőt | 30 000 kilométerenként vagy évente
Ellenőrizze a fényszórók beállítását! Ellenőrizze a fényszórók állását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Tesztvezetés (Ellenőrizze a zajokat, az úttartást, a rezgést és a műszerfal működését!) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket! Ellenőrizze a megfelelő beszerelés és helyzet, az esetleges repedések, elhasználódás, rozsdásodás és szivárgás szempontjából Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Szükség esetén húzza meg
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudat Ellenőrizze a gumiharang sérülését és a kenőanyag szivárgását | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és szalagok esetleges repedését Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Gumi és fém fékcsövek (ABS/VSA-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerőarány-szabályozó szelepet és az ABS vagy VSA modulátort, hogy nem sérültek vagy tömítetlenek-e. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Motorhűtő-folyadék Kézi sebességváltó-folyadék Automata sebességváltó-folyadék Fékfolyadék Szélvédőmosó folyadék
Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét.
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók Ellenőrizze az üzemanyagvezetékek csatlakozásait, repedéseit és állagromlását. Húzza meg a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült darabokat.
Gumiabroncsok állapota Ellenőrizze a nyomást, a lyukadást vagy vágást és a szabálytalan felületi kopást.