## Kompresszoregység eltávolítása és beszerelése

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | Szerelje ki az utasoldali műszerfal alsó burkolatát és a belső kesztyűtartót.

2. | Kösse le a belső levegő keringetést vezérlő huzalt a belső levegő keringetést vezérlő mechanizmusról

3. | Válassza le a csatlakozót (A) a ventilátor motorról, majd szerelje ki a rögzítő csavart, a lemezcsavarokat és a tartót (B).

4. | Szerelje ki a rögzítő elemet (A). Szerelje ki a rögzítő csavart, a csavarokat és a tartót (B). Szerelje ki a csatlakozó rögzítő elemét (C). Szerelje ki a lemezcsavarokat és a ventilátor egységet (D).

5. | Szerelje be az egységet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében. Győződjön meg róla, hogy nincs levegőszivárgás.