## Önindító teljesítmenyvizsgálata

1. | Csatlakoztassa le a vezetékeket az S érintkezőről és az M érintkezőről.

2. | Készítse el az alábbiakban megadott csatlakozásokat, használja a lehető legvastagabb vezetéket (ajánlatos a gépjárműnél alkalmazott vezetékkel azonosat). Hogy elkerülje az önindító sérülését, soha ne hagyja az akkumulátort 10 másodpercnél tovább csatlakoztatva.

3. | Csatlakoztassa az akkumulátort az ábrán látható módon. Ha az önindító-fogaskerék kifelé mozdul, akkor megfelelően működik.

4. | Csatlakoztassa le akkumulátort az M érintkezőről. Ha a fogaskerék nem húzódik vissza, akkor a mágneskapcsoló behúzótekercse megfelelően működik.

5. | Csatlakoztassa le akkumulátort az önindító házáról. Ha a fogaskerék azonnal visszahúzódik, akkor megfelelően működik.

6. | Szilárdan fogja be az önindítót egy satuba.

7. | Csatlakoztassa az alábbi ábra szerint az önindítót az akkumulátorhoz, és győződjön meg róla, hogy a motor elindul és folyamatosan forog.

8. | Ha 11,5 V-os akkumulátorfeszültség esetén az elektromos áram és a motorfordulatszám megegyezik az előírttal, akkor az önindító megfelelően működik.
Előírások: |
Elektromos áram: | 50 A vagy kisebb
Motor fordulatszáma: | 6 000 min-1vagy nagyobb