## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó kimenőtengely-csapágyának eltávolítása / beszerelése

Szükséges célszerszámok
Seegergyűrű-fogó ( 07LGC-0010100)

Beverő tüske (dorni) ( 07749-0010000)
Simmering tömítés besajtolószerszám, 64 x 72 mm ( 07JAD-PN00100)

1. | Tágítsa ki a hajtott szíjtárcsa tengely csapágy Seeger-gyűrűjét a gyűrűfogóval, majd szerelje ki a hajtott szíjtárcsa tengely csapágyat a célszerszámokkal és egy lehúzóval.

2. | Tágítsa ki a hajtott szíjtárcsa tengely csapágy Seeger-gyűrűjét a gyűrűfogóval, majd szerelje be félig a csapágyat a házba.

3. | Engedje el a fogót, majd nyomja be a csapágyat a házba, amíg a biztosítógyűrű bepattan körülötte a helyére.

4. | Miután beszerelte a csapágyat, ellenőrizze, hogy a biztosítógyűrű felfekszik-e a csapágy és a ház hornyaiban, és hogy a gyűrűhasíték 0 - 9 mm-e (0-8,89 mm.).