## Hátfali ajtóvilágítás ellenőrzése/cseréje

1. | Nyissa ki a hátsó ajtót.

2. | Óvatosan feszítse ki a csomagtér ajtó világítást (A).
Oldalsó irányjelző lámpa: | 5W

3. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (B) a lámpáról (C).

4. | Bekapcsolt (ON) világításkapcsoló mellett ellenőrizze a villamos kapcsolatot az 1. sz. (+) és a 2. sz.(-) érintkező között. Elektromos vezetésnek kell lennie. Ha nincs elektromos vezetés, ellenőrizze az izzót (C). Ha az izzó rendben van, cserélje ki a csomagtér ajtó világítást.