## Késleltető mágnestekercs cseréje

1. | Csatlakoztassa le a tiltó mágneskapcsoló csatlakozóját, és szerelje ki a tiltó mágneskapcsoló tekercsét.

2. | Szerelje be az új tiltó mágneskapcsoló tekercset (A) az új O gyűrűkkel (B). A mágneskapcsoló beszerelésekor ne engedje meg, hogy por vagy más idegen anyag jusson be a sebességváltóba.

3. | Ellenőrizze a csatlakozót, hogy nem korrodált, szennyezett vagy olajos-e, majd csatlakoztassa biztosan a csatlakozót.