## Forgattyús tengely összeszerelése

### Robbantott ábra

Szükséges célszerszámok
Gumiharang-rögzítőbilincs szerszám, ( KD-3191
vagy egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető)
Gumiharang-rögzítőbilincs fogó, ( Kent-Moore J-35910
vagy egyenértékű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető)

MEGJEGYZÉS: Ha a művelet során szükséges, lásd a robbantott ábrát.

## Belső csukló oldal

1. | Tekerje be a bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a belső hajtótengelycsukló-gumiharang és a dinamikus rezgéscsillapító sérülését.

2. | Szerelje fel a dinamikus lengéscsillapítót és a belső gumiharangot a hajtótengelyre, majd vegye le a vinil szalagot. Legyen óvatos, nehogy megsértse a belső gumiharangot és a dinamikus rezgéscsillapítót.

3. | Szerelje fel a görgőkosarat (A) a hajtótengelyre a görgőkosáron és a hajtótengely végén lévő jelölések (B) egy vonalba állításával.

4. | Illessze a rugós biztosítógyűrűt (C) a hajtótengely hornyába. Forgassa el a rugós biztosítógyűrűt a horonyban, ellenőrizve, hogy teljesen felfekszik-e benne.

5. | Illessze be a görgőket (A) a görgőkosárba (B) a magas vállal kifelé néző helyzetben, és tartsa be a következőket: Szerelje vissza a görgőket az eredeti helyzetüknek megfelelően a görgőkosárba a jelölések egy vonalba állításával (C). Tartsa a hajtótengelyt felfelé néző helyzetben, hogy megelőzze a görgők kiesését.

6. | Töltse meg a belső hajtótengelycsuklót az új hajtótengely készletben lévő csukló kenőzsírral.
Kenőzsír mennyiség
| Belső hajtótengelycsukló: | 100-110 g

7. | Illesze a belső hajtótengelycsuklót a hajtótengelyre, és tartsa be a következőket: Szerelje vissza a belső hajtótengelycsuklót a hajtótengelyre a belső hajtótengelycsuklón és a görgőkön lévő jelölések (A) egy vonalba állításával. Tartsa úgy a hajtótengelyt, hogy a belső hajtótengelycsukló felfelé nézzen, hogy megelőzze a kiesését.

8. | Szerelje be a gumiharang-rögzítőbilincseket. A kétszalagos típus esetén folytatás a következő lépéssel: 12.(Csak gumiharang szalag bilincs csere esetén) Az alacsony profilú típus esetén folytatás a következő lépéssel: 9

9. | Szerelje az új lapos szalagbilincset (A) a gumiharangra (B), majd akassza be a szalag fülét (C).

10. | Zárja a szalagbilincs kampós részét a kereskedelmi forgalomban beszerezhető gumiharang-szalagbilincs fogóval (A), majd akassza be a szalagbilincs füleit (B).

11. | Szerelje fel a gumiharang szalagbilincset a gumiharang másik végére, és ismételje meg a 910. lépésig, majd folytassa 21.

12. | Illessze a gumiharang végeket a hajtótengelyre és a belső hajtótengelycsuklóra, majd szerelje fel az új rögzítőszalagot (A) a gumiharangra.

13. | Húzza ki kézzel a szalag holtjátékát.

14. | Jelöljön meg egy helyet (A) a szalagbilincsen 10-14 mm-re - a rögzítőtől (B).

15. | Csévélje fel a szalag szabad végét a kereskedelmi forgalomban beszerezhető KD-3191 gumiharang-rögzítőbilincs szerszám, vagy azzal egyenértékű szerszám (A) orr részén keresztül a feszítő sasszeg vágásába.

16. | Helyezzen egy kulcsot a gumiharang-rögzítőbilincs szerszám feszítő sasszegre, és feszítse meg a szalagot, amíg a szalagon lévő jelölés (C) a rögzítő széléhez nem ér.

17. | Emelje fel a gumiharang-rögzítőbilincs szerszámot, hogy a szalag szabad végét a rögzítőhöz képest 90 fokban meghajlítsa. Pontozza be a rögzítő közepét, majd hajtsa rá a megmaradó végét a rögzítőre.

18. | Csévélje le a gumiharang szalagbilincs szerszámot, és úgy vágja le a szalag túlnyúló szabad végét, hogy 5-10 mm-es - rész álljon ki a rögzítőből.

19. | Hajlítsa visza a szalag végét (A) és ütögesse le egy kalapáccsal. MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a szalagbilincs és a rögzítő nem ér hozzá a jármű semmilyen részéhez sem, valamint a szalagbilincs nem mozog. Távolítsa el a környező felületeken maradó kenőzsírt.

20. | Ismételje meg a lépéseket 12-től 19-ig a gumiharang másik végén lévő szalagnál.

21. | Szerelje be az új Seeger-gyűrűt.

## Külső hajtótengelycsukló oldal

1. | Tekerje be a bordázatot vinil szalaggal (A), hogy megelőzze a külső gumiharang sérülését.

2. | Szerelje be az új rögzítőbilincset (B) és külső hajtótengelycsukló-gumiharangot, majd vegye le a vinil szalagot. Legyen óvatos, nehogy megsértse a külső hajtótengelycsukló-gumiharangot.

3. | Szerelje be az új rögzítőgyűrűt a hajtótengely horonyba (A).

4. | Illessze be a hajtótengelyt (A) a külső hajtótengelycsuklóba (B) úgy, hogy a rögzítőgyűrű (C) közel legyen a csuklóhoz.

5. | A külső hajtótengelycsukló teljes felfekvése érdekében emelje fel a hajtótengelyt és a csuklót, és ejtse le őket körülbelül 10 cm magasról, kemény felületre. Ne használjon kalapácsot, mert a túl nagy erő a hajtótengely sérülését okozhatja. Legyen óvatos, nehogy megsértse a külső hajtótengelycsukló menetes részét (A).

6. | Ellenőrizze a festék jelölés (A) és a külső hajtótengelycsukló végének (B) egy vonalba állítását.

7. | Töltse meg a külső hajtótengelycsuklót (A) az új csukló gumiharang készletben lévő csukló kenőzsírral.
Kenőzsír mennyiség
| Külső hajtótengelycsukló: | 95-105 g-

8. | Állítsa be a hajtótengelyek hosszát az alábbi ábra szerint, majd állítsa be a gumiharangokat a teljesen összenyomott és a teljesen kiengedett helyzet között félúton. Győződjön meg róla, hogy a gumiharangok végei felülnek-e a hajtótengely és a csukló hornyaiban.
Bal oldali hajtótengely: | 501-506 mm
Jobb oldali hajtótengely: | 787-792 mm

9. | Az alábbi ábra szerint helyezze el a dinamikus rezgéscsillapítót.
Jobb oldali hajtótengely: | 516-520 mm

10. | Illessze a gumiharang (A) végeit a hajtótengelyre (B) és a külső hajtótengelycsuklóra (C).

11. | Zárja be a szalag fül részét (A) egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető Kent-Moore J-35910 gumiharang-rögzítőbilincs fogóval, vagy azzal egyenértékűvel (B).

12. | Ellenőrizze a szalagok zárt fül része közötti hézagot. Ha a hézag a szabványos tartományon kívül van, zárja be tovább a szalag fül részét.