## Tolatólámpa-kapcsoló vizsgálata

1. | Csatlakoztassa le a tolatólámpa-kapcsoló (A) csatlakozóját.

2. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a tolatólámpa-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Elektromos vezetésnek kell lennie akkor, amikor a sebességváltó kar hátrameneti fokozatban van.

3. | Ha szükséges, cserélje ki a tolatólámpa-kapcsolót. Szerelje fel az alátétet és a tolatólámpa-kapcsolót a sebességváltó-házra.